# CENÍK ČERPADEL TONDA BETONGROUP s.r.o. 2019

Doprava mob. čerpadla (na stavbu a zpět) 47,- Kč/km (do výložníku M52)

Doprava stabil. pístového čerpadla…..1000,- po Praze (mimo Prahu dle dohody)

Příprava před výjezdem 30 min.

Mytí čerpadla 30 min.

Tzn. +1 hodina z ceny čerpadla

Mobilní čerpala betonu s výložníkem:

 **24 m 2150,- Kč/hod**

 **PUMI 25 m/7m3 2250,-Kč/hod ( po Praze 2.500,- přistavení bez betonu )**

 28 m 2250,- Kč/hod

 **32 m 2280,- Kč/hod + 20,- Kč/m3 halovka**

 34 m 2350,- Kč/hod + 20,-Kč/m3

 36 m 2400,- Kč/hod + 35,-Kč/m3

 **38 m 2500,- Kč/hod + 45,-Kč/m3**

 **39 m 2500,-Kč/hod + 45,-Kč/m3**

 42 m 2600,- Kč/hod + 55,-Kč/m3

 46 m 3000,- Kč/hod + 55,-Kč/m3

 **52 m 3600,- Kč/hod + 65,-Kč/m3**

 **58m 4400,- Kč/hod + 65,-Kč/m3 – 57,-Kč/km**

**BSA 702 - 708 1500,- Kč/hod stabilní pístové čerpadlo za dodávku**

Příprava + mytí čerpadla 0,5hod + 0,5hod ze sazby čerpání dle délky výložníku

Čerpání drátkobetonu 40,-Kč/m3

Přípravek pro rozjezd čerpadla 600,-Kč

Gumové hadice o průměru 75-125mm 130,-Kč/1m/den .

Ocelové potrubí o průměru 100-125mm 110,-Kč/1m/den

Odvoz zbytkového betonu v násypce 1000,-Kč,-

Příplatek za sobotu,neděli,svátek a noc (20.00-06.00) 5% z ceny

Doprava potrubí a hadic dodávkou 18,-Kč/km

Pozdní zrušení objednávky 500,-Kč

Zbytečný výjezd čerpadla 2000,-Kč

Čekání záložního čerpadla 1400,-Kč/hod + km

NASAZENÍ ČERPADLA PŘEDPOKLÁDÁ:

**1) K ceně za dobu použití čerpadla účtujeme 30 min přípravy stroje před výjezdem a 30 min. mytí stroje po skončení betonáže.**

2) Podání přesné objednávky a informací o stavu stavby

3) Pevné podlaží pro opěrné patky stroje (max. tlak na patku 30t).

4) Příjezdová cesta dostatečně únosná a sjízdná pro těžká silniční vozidla (hmotnost až 50t, výška 4m).

5) Poskytnutí pracovníků pro čištění a manipulaci s přídavným potrubím.

6) Přípojka vody k dispozici.

7) Bezplatné poskytnutí prostoru pro vymývání čerpadla a uložení zbytkového betonu.

8) Zákazník ručí za čerpatelnost betonové směsi až do okamžiku plnění násypky čerpadla.

9) Možnost prohlídky staveniště naším pracovníkem.

10) Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrického vedení pod proudem.

11) Povětrnostní podmínky a technické možnosti strojního vybavení nejsou v rozporu s požadavky realizace zakázky. Zejména venkovní teplota nesmí být nižší než -5 stupňů nebo síla větru není vyšší než 50 km/hod.

12) Čas práce čerpadla začíná okamžikem příjezdu čerpadla na staveniště, resp. okamžikem opuštění veřejné komunikace a končí okamžikem odjezdu ze staveniště, resp. nájezdem na veřejnou komunikaci.

Vlastníme čerpadla s výložníkem 24m, 25m, 33m, 38m, 39m, 52m, 58m a stabilní pístová čerpadla

2x autodomíchávač s objemem bubnu 9 m3

2x autoodmíchávač s objemem bubnu 10 m3

1x návěsový autodomíchávač s objemem bubnu 12 m3 s tahačem

Stabilní pístová čerpadla 702, 718

Stabilní čerpadla BSA 1405D – 2109D

Betonovací věže MX 20, MX 28, MX 32m

Mechanický rozdělovník PAVOUK RV10, RV12

Email: betongroup@seznam.cz, tel. 603 280 158 Hana Kubizňáková