# CENÍK ČERPADEL BETONU BETONGROUP s.r.o. 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÉLKA VÝLOŽNÍKU** | **PŘISTAVENÍ** | **HODINOVÁ SAZBA** | ZA PŘEČERPANÝ 1m3 |
| PM 24 | 2500,-/50 nad 50km | 2500,- | 0,- |
| PM 31 | 2500,-/50,- nad 50km | **2700,-** | 20,- |
| PM 38,39 | 2500,-/50,- nad 50km | **3000,-** | 40,- |
| PM 40 | 3000,-/50,- nad 50km | **3300,-** | 45,- |
| PM 46 | 3000,-/50,- nad 50km | **3900,-** | 55,- |
| PM 52 | 3000,-/60,- nad 50km | **4490,-** | 70,- |
| PM 58 | 3000,-/60,- nad 50km | **4990,-** | 70,- |
| Malé Stabilní čerpadlo BSA702-730 | 2000,-/20,- nad 50km | **1700,-** | 50,- |
| Velké Stabilní čerpadlo BSA1406 až- 2110D | Cena individuální  | **Cena individuální** | Cena individuální |

K ceně za čerpání se připočítá +1 hod z ceny čerpání za přípravu a mytí čerpadla, tzv manipulační poplatek

***Další příplatky :***

Příprava vozidla před výjezdem 30 min. z hodinové sazby čerpání

Mytí čerpadla 30 min z hodinové sazby čerpání

Mytí stabilního čerpadla mimo betonárku nebo stavbu 2500,-Kč

Gumové hadice o průměru 75-125mm 135,-Kč/1m/den .

Ocelové potrubí o průměru 100-125mm 110,-Kč/1m/den

Koncové gumové „S“ kolena 300,-Kč/den

Přípravek pro rozjezd čerpadla Addiment 600,-Kč

Odvoz zbytkového betonu v násypce - recyklace 1000,-Kč,-

Příplatek za sobotu, neděli, svátek a noc (20.00-06.00) 5% z ceny

Doprava potrubí a hadic dodávkou 20,-Kč/km

Čerpání drátkobetonu 40,-Kč/m3

Čerpání drátkobetonu stabilním čerpadlem 100,-Kč/m3

Pozdní zrušení objednávky 2000,-Kč ( 12 hod před betonáží )

Zbytečný výjezd čerpadla 3000,-Kč + 50,- / 60,- /km

Čekání záložního čerpadla 2000,-Kč/hod + km

***NASAZENÍ ČERPADLA PŘEDPOKLÁDÁ:***

**1) K ceně za dobu použití čerpadla účtujeme 30 min přípravy stroje před výjezdem a 30 min. mytí stroje po skončení betonáže.**

2) Podání přesné objednávky a informací o stavu stavby

3) Pevné podlaží pro opěrné patky stroje (max. tlak na patku 30t).

4) Příjezdová cesta dostatečně únosná a sjízdná pro těžká silniční vozidla (hmotnost až 50t, výška 4m) bez stromů a el. vedení

5) Poskytnutí pracovníků pro čištění a manipulaci s přídavným potrubím.

6) Přípojka vody k dispozici.

7) Bezplatné poskytnutí prostoru pro vymývání čerpadla a uložení zbytkového betonu.

8) Zákazník ručí za čerpatelnost betonové směsi až do okamžiku plnění násypky čerpadla.

9) Možnost prohlídky staveniště naším pracovníkem.

10) Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrického vedení pod proudem.

11) Povětrnostní podmínky a technické možnosti strojního vybavení nejsou v rozporu s požadavky realizace zakázky. Zejména venkovní teplota nesmí být nižší než -5 stupňů nebo síla větru není vyšší než 50 km/hod.

12) Čas práce čerpadla začíná okamžikem příjezdu čerpadla na staveniště, resp. okamžikem opuštění veřejné komunikace a končí okamžikem odjezdu ze staveniště, resp. nájezdem na veřejnou komunikaci.

**Disponujeme těmito stroji:**

* Mobilní čerpadla betonu PM24, 31, 38, 39, 40, 52, 58
* Autodomíchávače s objemem bubnu 9, 10, 12m3
* Malá stabilní pístová čerpadla 702, 718, 730
* Velká stabilní čerpadla BSA 1407D,1409D,2109D, 2110D s příslušenstvím. Čerpání do výšky až 300m
* Betonovací věže MX 20, MX 28, MX 32m
* Mechanický rozdělovník PAVOUK RV10, RV12, RV13

*Email: betongroup@seznam.cz, info@betongroup.cz*

*tel.* ***dispečink 603 280 158 Pavel Wožniak****, tel. jednatel 603 285 635 Luděk Kubizňák*