|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ceník konstrukčních betonů** | | | | | | | | | | | | | |
| Pevnostní třída | Konzistence\* | Krychelná pevnost po  dnech | Prostředí | | | | | | | | | | |
| Bez nebezpečí koroze | Koroze vlivem karbonatace | | | | Koroze vlivem chloridů | Působení mrazu | | | Chem. působení | |
| Velmi suché | suché nebo trvale pod vodou | mokré občas suché | středně mokré | střídavě mokré a suché | středně mokré, vlhké/ mokré občas suché | mírně nasycen vodou bez rozmraz. prostředků | mírně / značně nasycen vodou | značně nasycen vodou s rozmraz. prostředky | slabě agresivní prostředí | středně agresivní prostředí |
| X0 | XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | XD1-2 | XF1 | XF2-3 | XF4 | XA1 | XA2 |
| KSC | S1 | 28 | 1 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beton C 8/10 | S1 | 28 | 1 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 28 | 1 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beton C 8/12,5 | S1 | 28 | 1 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 28 | 1 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beton C 12/15 | S1 | 28 | 1 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 28 | 1 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 28 | 1 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 56 | 1 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 90 | 1 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beton C 16/20 | S1 | 28 | 1 990 | 2 045 | 2 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 28 | 2 010 | 2 080 | 2 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 28 | 2 065 | 2 100 | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 56 | 2 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 90 | 2 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beton C 20/25 | S1 | 28 | 2 145 | 2 160 | 2 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 28 | 2 196 | 2 225 | 2235 | 2 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 28 | 2 235 | 2 255 | 2265 | 2 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 56 | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 90 | 2 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beton C 25/30 | S2 | 28 | 2 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 28 | 2 340 | 2 371 | 2 371 | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 495 | 2 495 | 2 474 | 2 474 |
| S3 | 56 | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 90 | 2 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beton C 30/37 | S3 | 28 | 2 570 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 784 | 2 784 | 2 590 | 2 590 |
| Beton C 35/45 | S4 | 28 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 3 064 | 3 064 | 2 838 | 2 838 |

\* S1 – zavlhlý beton na sklápěčku; S2 – mixový beton (hustší); S3 – mixový beton (řidší)

**Ceník potěrových betonů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pevnostní třída | Konzistence | |
| C1\* | S3\*\* |
| Beton potěrový P 7,5 | 1 850 | 1920 |
| Beton potěrový P 10 | 1900 | 1 950 |
| Beton potěrový P 12,5 | 2010 | 2 060 |
| Beton potěrový P 13,5 | 2 070 | 2 190 |
| Beton potěrový P 15 | 2 110 | 2 240 |
| Beton potěrový P 20 | 2 190 | 2 450 |
| Beton potěrový P 20 podl. topení | 2 390 |  |
| Beton potěrový P 25 | 2 310 | 2 550 |
| Beton potěrový P 30 | 2 500 | 2 680 |

\* zavlhlý beton na sklápěčku; \*\* mixový beton

**Příplatky:** Kč/m3

Za zrno do 16 mm u konstrukčních betonů 80,-

Za zrno do 8 mm u konstrukčních betonů 130,-

Za betonáž po 16 hod. všední den 60,-

Za betonáž v sobotu, neděli/ nebo svátek 100,-

Zimní příplatek za teplý beton 110,-

Použití cementu CEM I 42,5 R 110,-

Likvidace nadbytečného betonu 400,-

Krychlená zkouška betonu 750,- Kč / sada 3 krychlí

**Dopravné**

Kč/km

FUSO 4x4 (3,5 t) 21,- Práce s HR 600,- Kč/h

Mercedes-Benz (8 t) 24,- Čerpání betonu 1.900,- Kč/h


Valník s HR 32,- Mytí pumpy 1.600,- Kč/h

Mix (včetně pumpomixu) 60,- Rozjezdová chemie 500,- Kč

Nájezd pumpomixu bez betonu 40,- Přídavné hadice 100,- Kč/m a den

Čerpání drátkobetonu 30,- Kč/m3

Použití roury při vykládce betonu z mixu 500,- Kč



Sobotní čerpání betonu – příplatek 200,- Kč/h

* prvních 15 min zdarma

Skládání betonové směsi

* započatá druhá čtvrthodina 65,- Kč
* každá další započatá čtvrthodina 200,- Kč

Pro velké dodávky je možno domluvit smluvní cenu bez příplatků.

Při průměrné denní teplotě vzduchu menší než 5 oC účtujeme výše uvedený zimní příplatek za teplý beton.

Ceny transportbetonu se rozumí za 1 m3 uloženého a zhutněného betonu dle ISO 2736.

Uvedené ceny jsou bez sazby DPH.

Změny v ceníku vyhrazeny.

Horní Žďár 37, 377 01, Jindřichův Hradec



GPS: 49.1205592N, 15.001111E

Otevírací doba: Všední dny 6:00 – 14:00 (transportbeton v sezoně do 15:00)

Sobota (v sezoně) 6:00 – 12:00

V případě velkého zájmu nebo po individuální dohodě se pracovní doba na transportbetonu prodlužuje.

Telefon ústředna: +420 384 321 091 Expedice: +420 602 470 928

Telefon míchací centrum: +420 724 020 900

[info@hbbeton.cz](mailto:info@hbbeton.cz) [www.hbbeton.cz](http://www.hbbeton.cz)

